***Svi sudionici natjecanja trebaju osigurati (donijeti) sljedeći alat:***

Instalateri grijanja i klimatizacije

* plamenik
* žica za meko lemljenje
* pasta za meko lemljenje
* metar
* vodena vaga (livel)
* viljuškasti ključevi: 21, 22, 25
* rezač za Cu cijevi
* kombinirana kliješta

Napomena:

- materijal za izradu praktičnog uratka - firma Viega

- zbog tlačne probe na jedan Ms - prijelaz montirati nipel 1/2ʺ

(pomoću kanave), a na drugi Ms – prijelaz ozračni pipac 1/2ʺ

Vodoinstalater

* aparat za zavarivanje PPR cijevi (pegla)
* metar
* škare za rezanje PPR cijevi
* vodena vaga (livel)
* viljuškasti ključ 20/22, 25/28
* križni odvijač
* čekić